Routing instructions

Computer 1
route add dest 192.168.16.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
route add dest 192.168.32.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1

Computer 2
route add dest 192.168.16.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1
route add dest 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 192.168.16.1 eth0

Computer 3
route add dest 192.168.32.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1
route add dest 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 192.168.32.1 eth0



